EXIF (Exchangeable image file format)

<https://www.dcode.fr/exif-data>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FileDateTime | Date du fichier Heure | 1681301411 (2023-04-12 14:10:11) |
| FileSize | Taille du fichier | 6179743 |
| FileType | Type de fichier | 2 |
| MimeType | Type de Mime | image/jpeg |
| SectionsFound | Sections trouvées | ANY\_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, GPS, INTEROP |
| Model | Modèle | Redmi Note 6 Pro |
| Software | Logiciel | tulip-user 9 PKQ1.180904.001 V12.0.1.0.PEKMIXM release-keys |
| Orientation | Orientation | 1 |
| DateTime | Date Heure | 2023:01:09 14:48:27 |
| YCbCrPositioning | Positionnement YCbCr | 1 |
| Exif\_IFD\_Pointer | Pointeur Exif\_IFD | 266 |
| ResolutionUnit | Unité de résolution | 2 |
| GPS\_IFD\_Pointer | Pointeur GPS\_IFD | 809 |
| XResolution | Résolution X | 72/1 |
| YResolution | Résolution Y | 72/1 |
| Make | Marque | Xiaomi |
| THUMBNAIL | Vignette | 980 |
| *JPEGInterchangeFormat* | *Format d'échange JPEG* | 1 |
| *Orientation* | *Orientation* | 13684 |
| *JPEGInterchangeFormatLength* | *Longueur du format d'échange JPEG* | 6 |
| *Compression* | *Compression* | 2 |
| *ResolutionUnit* | *Unité de résolution* | 72/1 |
| *XResolution* | *Résolution X* | 72/1 |
| *YResolution* | *Résolution Y* | 980 |
|  |  |  |
| ISOSpeedRatings | Valeurs de vitesse ISO | 125 |
| ExposureProgram | Programme d'exposition | 0 |
| FNumber | Numéro F | 190/100 |
| ExposureTime | Temps d'exposition | 1/1432 |
| UndefinedTag:0x9999 | Tag non défini : 0x9999 | {"sensor\_type":"rear","mirror":false} |
| SensingMethod | Méthode de détection | 2 |
| SubSecTimeDigitized | Temps partiel numérisé | 742338 |
| SubSecTimeOriginal | Temps partiel original | 742338 |
| SubSecTime | Temps partiel | 742338 |
| FocalLength | Longueur focale | 3940/1000 |
| Flash | Flash | 16 |
| UndefinedTag:0x8889 | Tag non défini : 0x8889 | HHT  |
| MeteringMode | Mode de mesure | 2 |
| SceneCaptureType | Type de capture de scène | 0 |
| InteroperabilityOffset | Décalage d'interopérabilité | 779 |
| FocalLengthIn35mmFilm | Longueur focale d'un film de 35 mm | 24 |
| DateTimeDigitized | Date Heure de numérisation | 2023:01:09 14:48:27 |
| ExifImageLength | Longueur de l'image Exif | 3000 |
| WhiteBalance | Balance des blancs | 0 |
| DateTimeOriginal | Date Heure Original | 2023:01:09 14:48:27 |
| BrightnessValue | Valeur de luminosité | 741/100 |
| ExifImageWidth | Largeur de l'image Exif | 4000 |
| ExposureMode | Mode d'exposition | 0 |
| ApertureValue | Valeur d'ouverture | 185/100 |
| ComponentsConfiguration | Configuration des composants |  |
| ColorSpace | Espace couleur | 1 |
| SceneType | Type de scène |  |
| ShutterSpeedValue | Valeur de la vitesse d'obturation | 10483/1000 |
| ExifVersion | Version Exif | 0220 |
| FlashPixVersion | Version Flash Pix | 0100 |
| GPSTimeStamp | Horodatage GPS | 13/1 |
| 48/1 |
| 26/1 |
| GPSDateStamp | Horodatage GPS | 2023:01:09 |
| InterOperabilityIndex | Index d'interopérabilité | R98 |
| InterOperabilityVersion | Version d'interopérabilité | 0100 |